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Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове  

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ           

Број:353-168/2016-07

28.06.2016.године

В Р А Њ Е 

                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Трајковић Бранислава из Врања,Бунушевац бб,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“ бр. 113/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности П, на кат.парцели број 591 КО Бунушевац у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 2.Бруто развијена површина објекта је 128,30 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111011. 


Катастарска парцела број 591 КО Бунушевац у Врању је укупне површине 1597,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 2. Подносиоц захтева  је уједно и власник  ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 960 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2016-1581  од 06.06.2016.године.

Површина грађевинске парцеле се добија када се од површине катастарске парцеле одузме површина предвиђена за реализацију прилаза са северозападне стране парцеле.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:


Индекс искоришћености парцеле је до 50%.


Индекс изграђености парцеле је до 1,6.


Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.
             Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

             Улаз у предметну парцелу је директан са предвиђеног прилаза са северозападне стране парцеле, такође до предметне парцеле може се доћи и са градске саобраћајнице првог реда која је предвиђена западно од к.п.бр.591 КО Бунушевац, преко к.п.бр.592/2 КО Бунушевац која је такође власништво подносиоца захтева,т.ј.инвеститора.

Грађевинску линију новопредвиђеног породично-стамбеног објекта удаљити минимум 3,0 м од регулационе линије прилаза  са северозапне стране – конкретно идејним решењем је предвиђена на удаљености од  7,79 м.


Земљиште са кат.парцеле  591 КО Бунушевац  је пренамењено у грађевинско.


Ноовопредвиђени породично-стамбени објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа. 

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1574/1 од 10.06.2016.године, на предметној парцели не постоје подземне инсталације водовода и фекалне канализације, као и да не постоји могућност прикључења парцеле к.п.бр.591 КО Бунушевац на градску водоводну мрежу.У селу Бунушевац постоји изграђена улична водоводна мрежа али наведена парцела нема пристип саобраћајницама у којима има водоводне мреже.Да би се створили услови за прикључење потребно је да се изграде планиране саобраћајнице и да се изгради улична водоводна мрежа према Плану хидротехничке инфраструктуре Зоне 2.Након тога ће бити могуће прикључење на водоводни систем града Врања.

У селу Бунушевац не постоји фекална канализација у надлежности ЈП „Водовод“ Врање, самим тим и не постоји могућност прописног прикључења на градски систем фекалне канализације..

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора. 

У сагласности за пројектовање и прикључење датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 154840/2 од 20.06.2016.године, на локацији нема надземних електроенергетских објеката који су власништво „ЕПС Дистрибуција“Београд, Огранак Врање. За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је изградња недостајаћих електроенергетских објеката који ће бити дефинисани посебним уговором између „ОДС Дистрибуција“ доо Београд,Огранак Врање као инвеститора и Трајковић Бранислава као финансијера.Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционо-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.
Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-219088-2016 од 10.06.2016..године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловимаова са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.


Изградња породично стамбеног објекта на кат.парцели број 591 КО Бунушевац може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.


Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.


Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.


Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 06.12.2011.године под бројем 35-62/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.33/2011).

Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.


Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:


-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2016-566 од 06.06.2016.године;


-Препис листе непокретности број: 960 К.О. Бунушевац (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2016-1581  од 06.06.2016.године. 


-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 1574/1 од 10.06.2016.године;


-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 154840/2  од 20.06.2016. године;

-Услови за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-7151-219088/1 од 10.06.2016.године;
-Идејно решење  урађено од  „ВееЛеН Гроуп“ доо из Врања под бројем 95-1/16 од 23.06.2016.године. Главни пројектант је дипл.инг.арх.Слободан Петровић са лиценцом број 300 Д894 06. Према овом решењу спратност породично стамбеног објекта је П, укупна бруто развијена површина приземља је 128,30 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111011. 

-Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-02-11-22/2016 од 23.05.2016.године, о пренамени пољопривредног земљишта у грађевинско.
-СИтуациони план за к.п.бр.591 КО Бунушевац урађен од Геодетског бироа „ГЕОПРЕМЕР“ доо из Врања од 04.04.2016.године;
-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  07.06.2016.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању.


Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 


Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 



Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.



                                 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




                   Радица Милић, дипл.инг.арх.

